
Соединитель лент MSХ-0,5

[image: ][image: ]

[image: ]Новый тип болтовых соединителей, производимый компанией «Сиб.Т» –соединители MSХ-0,5. Конструкция отдельных элементов соединителя разработана сотрудниками компании и защищена патентами.
Механические соединители MSХ-0,5 являются
эффективным способом стыковки, как нового полотна, так и изношенного (рекомендованного к стыковке этим типом соединителей) полотна, с разрывным усилием от 800 до 
2 000 кН/м.

На выполнение стыковки конвейерной ленты при помощи соединителей MSХ-0,5 затрачивается не более трех часов. При этом стык ремонтопригоден – при необходимости существует возможность производить замену отдельных элементов.
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[image: ]Предлагаемые компанией «Сиб.Т» соединители позволяют выполнять стыковку любых типов резинотканевых лент, в самых различных эксплуатационных условиях непосредственно на рабочем месте. К
важным преимуществам предлагаемых соединителей относятся также следующие:
· данные соединители обеспечивают продолжительный срок эксплуатации;
· гарантируется штатная работа оборудования, в частности, стыки не разрушают футеровку приводных барабанов.
[image: ]Конструктивной особенностью соединителей MSХ-0,5 является винт с наконечником в виде сверла, цельнометаллические шайба и шайба-гайка. Винт, шайба и шайба-гайка изготавливаются из конструкционной легированной стали
(класс прочности 10.9), предназначенной для изготовления деталей повышенной прочности. При этом винт легко, без особых усилий, отламывается с применением специального инструмента.

[image: ]Наконечник винта выполнен в виде сверла необходимого диаметра для плотного ввинчивания в полотно ленты при минимальном повреждении тканевых прокладок.
Отсутствие острых кромок на поверхности наконечника-сверла исключает травмоопасность при монтаже стыка. В соединителях MSХ-
0,5 использована более «плотная» дюймовая резьба с углом профиля 55°.

[image: ]Поверхности шайбы механического соединителя MSХ- 0,5, обращенные к ленте, снабжены радиальными рифлениями (ребрами), расположенными под углом 30° по направлению затягивания. При этом угол подъема
рифлений больше угла подъема винтовой линии резьбы. Благодаря этому достигается дополнительный стопорящий и тисковый эффект, препятствующий самопроизвольному откручиванию шайб в процессе эксплуатации.
Простота конструкции механического соединителя MSХ-0,5 исключает необходимость применения специального оборудования для монтажа стыка.
Основные отличия, одновременно являющиеся достоинствами, конструкции соединителей MSХ-0,5 компании «Сиб.Т» от соединителей с подобной схемой стыковки других производителей следующие.
1. Специальный винт с наконечником в виде сверла, позволяющий исключить операцию предварительного сверления в конвейерной ленте отверстий и необходимости совмещения полученных отверстий разных концов ленты при стыковке, а также позволяющий создать более плотное, с минимальным повреждением тканевых прокладок, соединение; для ввинчивания винтов может использоваться специальный
шаблон или любая подходящая разметка на поверхности ленты.
2. Поверхности шайбы, обращенные к ленте, снабжены специальным рифлением, обладающим стопорно-клиновым эффектом (для предотвращения самопроизвольного отвинчивания и создания дополнительного тискового эффекта).
3. Использована дюймовая резьба с углом профиля 55° , дюймовая резьба по своим прочностным характеристикам гораздо прочнее метрической, выбран нестандартный
[image: ]шаг резьбы 24 витка на дюйм, для защиты
своей интеллектуальной собственности, путем не совместимости с элементами соединителей

других производителей.
4. Резьба накатана по всей длине винта, что позволяет соединять ленты толщиной 10– 40 мм.
5. Винт и шайбы имеют надежное антикоррозионное защитное покрытие.
Шайбы и шайбы – гайки изготовлены из конструкционной легированной стали (класс прочности 10,9), в отличие от продукции конкурентов, что не будет наносить негативного влияния на другие элементы(ролики, барабаны, чистители) конвейера при правильном монтаже соединителей (при использовании аккумуляторного устройства
затяжки винтов 170 Нм).
6. Шайба-гайка представляет собой единый монолитный элемент, в отличие от продукции конкурентов, где гайка запрессовывается в шайбу на прессе.
7. Соединители MSR-0,5 поставляются с подробной инструкцией по монтажу стыка.
Надежность механического соединения MSХ 0,5 достигается за счет прогрессивной конструкции элементов соединителя и схемы соединения, уменьшающей влияние на прочность механического стыка таких показателей конвейерной ленты, как прочность
утка и срок эксплуатации ленты.
Механические соединители MSХ-0,5 изготавливаются по техническим условиям ТУ 3148-001-55632327-2014. Изделие имеет сертификат соответствия и протоколы испытаний «НЦ ВостНИИ» на разные типы лент.
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